附件：1

南充文化旅游职业学院绿化养护采购项目清单 （最高限价78200元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数清单** | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 割灌机 | 台 | 4 | 1、工作形式：侧挂式 2，离合器结合转速：3500-3700r/min 3，动力输出方式：自动离心离合 4，配套动力形式：二冲程风冷汽油机 5，配套动力排气量：≤42.7CC 6，额定功率：≥1.2kw(6500r/min) 7，启动方式：手拉反冲启动 8，化油器：膜片式 9，整机净重：≤8.5kg 10、配刀具：一字刀片壹付 |
| 2 | 绿篱修剪机 | 辆 | 3 | 1、结构形式：单人手提式； 2、额定功率：≥0.65kw; 3、发动机额定转速：6500r/min±5%； 4、刀片往复速度2100r/min±5%; |
| 3 | 打草机 | 台 | 5 | 1、工作形式：侧挂式 2，离合器结合转速：3500-3700r/min 3，动力输出方式：自动离心离合 4，配套动力形式：二冲程风冷汽油机 5，配套动力排气量：≤42.7CC 6，额定功率：≥1.2kw(6500r/min) 7，启动方式：手拉反冲启动 8，化油器：膜片式 9，整机净重：≤8.5kg 10、配刀具：打草头壹只 |
| 4 | 割草机 | 台 | 3 | 机壳材料：钢 动力：≥5马力 适合草坪面积（㎡）：400-1000 机器净重（kg): （40--48） 行走方式：手推式 |
| 5 | 平剪 | 把 | 10 | 总长：（600）mm±5%mm  刃长：（250）mm±5%mm 柄长： （350）mm ±5%mm 最大剪切直径：（12）mm ±5%mm 刀头材质：高碳钢 |
| 6 | 油锯 | 把 | 3 | 1、结构形式：手持式； 2、额定功率：≥2.2KW； 3、配套动力额定转速：≥8500r/min； 4、离合方式：自动离心式离合； 5、怠速：2800-3200r/min； 6、化油器型式：膜片式 7、导板长度：≥18寸；9、净重：≤6.6kg 8、外形尺寸：（900±5%\*260±5%\*275）mm±5%mm |
| 7 | 高枝剪 | 把 | 5 | 5节伸缩铝杆 |
| 8 | 吸叶机 | 台 | 3 | 1、排量（ml）：≥25.4 2、最大功率（KW）：≥0.8 3、转速：≥7800r/min |
| 9 | 碎枝机 | 辆 | 1 | 1.额定功率：≥4.0/3600kw/rpm，2.最大碎枝尺寸：≥50mm，最大转速：2450rpm，刀片尺寸：155x55x6mm，行走轮：5.00-9， 3.包装尺寸：≥（855x535x980）mm， 4.净重：≥87.5kg，毛重：≥105kg |
| 10 | 水管 | 米 | 1000 | 软管：DN25 800 DN32 200 |
| 11 | 喷淋头 | 个 | 100 | DN25 |
| 12 | 转接头 | 个 | 200 | DN25 150 DN32\*DN25 50 |
| 13 | 电动喷雾机 | 台 | 3 | 20L，锂电池 |
| 14 | 三轮车 | 辆 | 1 | 1、电池容量：≥27安 72V 2、车箱长度：≥1.6米 3、车箱宽度：≥1.1米 4、四道梁加固车厢底（承载能力强） 5、整备质量：≥260kg 6：装载质量：≥200kg |

服务要求： 1、交货时间：成交供应商在与采购人签订采购合同后1个月内。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：费用采用一次性方式支付，所有相关工作完成后并将标的送达并通过南充文化旅游职 业学院验收合格后，由供应商开具正规发票，南充文化旅游职业学院在 30 个工作日内统一 以转账方式付款。

4、质保期限：1年

5、供应商应保证并承诺在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6、严格遵守和执行《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规及规章制度”。 供应商一方原因造成的全部事故责任、法律责任和赔偿责任由供应商承担。

7、合同签到时间：成交后15日内